
                                                                   920713

                 Inplantation av en ny h}rddisk-enhet, WI_:
                --------------------------------------------


         Det totala antalet Mb p} en h}rddisk som en ABC-dator med UFD-dos
    kan hantera {r 68 Mb (4x17 Mb). F|r att komma f|rbi den begr{nsningen,
    s} b|rjade jag att exprimentera med att l{gga in en ny enhet i enhets-
    listan, i Juni -92. Resultatet {r nu f{rdigt efter div. f|rs|k och
    testningar, och h{r kommer en kortfattad brux.


    1. Dator med UFD-dos kr{vs.

    2. Observera att du m}ste ha en till h}rddisk med controllerkort och
       hostadapter! Detta programmet m|jligg|r INTE hantering av en h}rd-
       disk st|rre {n 68 Mb. Den nya hostadaptern byglas till Cardselect
       37, se nedan:


       -----Anslutning, controllerkort-----
       I                                  I
       I                                  I
       I       *** HOSTADAPTER ***        I
       I                                  I
       I                                  I
       I                                  I
       I                                  I
       I              , , , ,             I
       I                I   I             I           , = byglingspinne
       I              ' ' ' '             I           I = bygling
       --------Busskontaktens plats--------


       Detta ger cardselect 37.


    3. Sedan allt har kopplats upp kan du skriva "RUN WI" i basic, eller
       inne i DOS "WI". Programmet ger sj{lvt felmeddelanden, om n}t inte
       st{mmer.




    Med |nskningen att detta ska gl{dja n}gon ABC:are,
    Mikael N  <7821>


    Tack till G|ran Lundberg och Bengt Alm`n f|r st|d och hj{lp, samt till
    Gevalia och Coca Cola Company.
