
contr.bas
	Testar dirverse enklare kommandon mot kontrollerkortet och
	visar status för varje och ev. felstatus. ABC830 används,

crtcdemo.bas
	Förklarar CRTC:n. Kan prova ut olika värden för de olika
	registren i chippet och variera olika egenskaper hos

cstest.bas
	Kontrollerar och visar använda kortadresser (CS) i
	expansionsenheten.

hrtest.bas
	Ritar en enkel bild i 4 HR-grafiksidor, samt skriver
	'ABC806' över hela skärmen för att testa videoåtergivningen

printest.bas
	Program som testar skrivaren m grafik och tecken. Gjord för
	för Microline 82a, kan ändras för andra skrivare. Av &lt;6882&gt;

test128k.bas
	Test av grafik-/extraminnet (128K). Ur servicemanualen för
	ABC806.

testcmos.bas
	Test och nollställning av CMOS-klockan. Ur servicemanualen
	för ABC806.

testhru2.bas
	Test av HRU-PROM i ABC806 (FGCTL nr). Ur servicemanualen
	för ABC806.

testmap.bas
	Test av MAP-registren i ABC806. Ur servicemanualen för
	ABC806.
